**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **1/ЦП-25** |
| Наименование товара | **Проектор Epson CO-FH02** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Проектор **Epson CO-FH02** с разрешением XGA поможет решить любые задачи, будь то просмотр видео на большом экране или организация презентации. Затемнение не требуется: технология 3LCD и яркость 3000 люмен делают изображение насыщенным. |
| Техническая характеристика | * Тип: Стационарный проектор
* Технология: LCD
* Матрица: 3 x 0.62" P-Si TFT
* Оригинальное разрешение: 1920 x 1080 (FullHD)
* Поддерживаемое разрешение: VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), WVGA (854 x 480), XGA (1024 x 768), SXGA1 (1152 x 864), SXGA2 (1280 x 960), SXGA3 (1280 x 1024), SXGA+ (1400 x 1050), HD 720P (1280 x 720), WXGA2 (1360 x 768), WXGA3 (1366 x 768), WXGA+ (1440 x 900), WXGA++ (1600 x 900), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 х 1200), Full HD 1080 (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200)
* Соотношение сторон изображения: 4:3, 16:9, 16:10
* Световой поток, Лм: 3000
* Тип лампы: UHE
* Количество Ламп: 1
* Мощность лампы, Вт: 188
* Ресурс лампы,ч: 6000 (12000 в эконом режиме)
* Видеостандарты: PAL, PAL-M/N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC4.43, HDTV
* Видеоразъемы: 1 х HDMI вход
* Встроенные динамики: 1 х 5 Вт
* Особенности: Wi-Fi, Встроенные динамики, Поддержка стандарта MHL, ОС Android
* Дополнительно: Быстрое включениеФункция Quick CornerМгновенное отключениеЦветовоспроизведение - 1.07 миллиардов цветовОдинаково высокая яркость белого и цветовая яркость
* Комплект поставки: Потолочное крепление проектора, Кабель HDMI
 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон. |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставкиСборка, установка и подключение не требуется |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20
2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93.
 |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |