**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/06** |
| Наименование товара  | **«Световой стол из сосны для рисования песком RR003»****(в комплект входит песок 12,5 кг.)** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стол должен быть предназначен для рисования на нем песком с целью релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, развития воображения. В дно стола должна быть вмонтирована светодиодная подсветка, позволяющая проецировать изнутри различные световые эффекты, дополняющие рисунки на песке. Подсветка должна быть отделена от наружной части матовой перегородкой из оргстекла, стекло должно быть не прозрачным.В бортик стола должны быть вмонтированы 5 кнопок управления подсветкой - белая, красная, желтая, синяя, зеленая. При нажатии на белую кнопку происходит белая подсветка, при повторном нажатии на белую кнопку должен включаться режим смены цветов (перелив). Ножки стола должны быть металлическими, телескопическими. Для подключения к сети должен использоваться сетевой адаптер не более 12В 2А. В комплект поставки должно входить 12,5 кг кварцевого песка мелкой фактуры**.**Также должны быть специальные ручки не менее двух для удобства транспортировки стола. |
| Техническая характеристика | Длина стола: 63 смШирина стола: 70 смВысота бортика стола 12 см. Высота телескопической ножки 35 см, при вытягивании ножки полная длина 55 см.**Материал:**Корпус должен быть выполнен из массива дерева (сосна), покрыт лаком.Материал рабочего стола –оргстекло.Ножки - из металла, телескопические.Тип подсветки: светодиодная |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285;
2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25;
3. ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 37;
4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1;
5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4;
6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4;
7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1;
8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49;
9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20;
10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А;
11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2;
12. г.Шымкент, микрорайон Асар, д.757;
13. г.Караганда.
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требование к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |