**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/8-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение инклюзивного фитнес-центра в селе Кабанбай-батыр** |
| Номер лота | **02-ЦП/36** |
| Наименование товара | **Комплект Видеонаблюдения** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Видеонаблюдение **—** процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля. Режим записи - вручную, по расписанию (обычное, непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, подделка, потеря видео), стоп  Синхронное воспроизведение – 4 канала  Операционная система – Linux  Видеовыходы – VGA, HDMI |
| Техническая характеристика | Комплектация включает в себя:  Видеокамеры – 4 шт  Видеорегистратор – 1 шт  Расходные материалы  Услуги по монтажу и запуску  **Видеокамера:**  Матрица - 1/2.7" Progressive CMOS  Разрешение 1920×1080 (25-30к/с)  Объектив - 2.8мм  Дистанция ИК-подсветки - 30м  Кодек - H.265+  Доступ - 20 пользователей одновременно  Температурный режим t= -40°C~60°  Класс защиты - IP67  Питание - 12V, PoE (802.3af)  Потребляемая мощность <4.3W  **Видеорегистратор:**  Основные характеристики  Тип камер – IP  Максимальное качество записи – 8 Mpxl  Разрешение экрана - 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720  Подключение к сети - RJ-45 (10/100 M)  Доступ - 128 пользователей одновременно  Поддержка HDD - 1xSATA III, HDD до 6TB  Температурный режим t= -10°C ~ +55°C  Класс защиты - IP67  Питание - DC 12V/1.5A  Влажность – до 90%:  Вес - 0.45 кг без HDD  Жесткий диск HDD 1000 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |