**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **24/4-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **24-ЦП/02** |
| Наименование товара  | **Офтальмологические шлемы HEINE OMEGA 500LED с камерой DV1 mPack** |
| Единица измерения | Шт. |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Офтальмоскоп HEINE OMEGA 500LED с цифровой видеокамерой DV 1 позволяет формировать цифровые изображения глазного дна в высоком разрешении 5 мегапикселей. |
| Техническая характеристика | - Апертуры и фильтры: могут быть «зафиксированы» в требуемом положении;- Рычаги управления: также имеют Friction-Clutch (Safety-Clutch) (фрикционная/предохранительная муфта) для защиты механизмов от принудительной регулировки в «зафиксированном» положении;- Повышенный диапазон межзрачкового расстояния (PD): 46–74 мм.;- Мягкий контроль: все основные устройства управления имеют мягкую на ощупь поверхность для точного и правильного контроля регулировок; **Комплект поставки:**- Непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 со светодиодной головкой с цифровой видеокамерой DV1, - реостат на головке HC 50L- шнур USB 2.0, - объективом для офтальмоскопии A.R. 20 D, - блокнот с 50 диаграммами глазного дна, - в жестком футляре |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки |  улица Жамакаева, 100, город СемейВосточно-Казахстанская область, Республика Казахстан |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |