**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/8-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение инклюзивного фитнес-центра в селе Кабанбай-батыр** |
| Номер лота | **01-ЦП/04** |
| Наименование товара  | **Велотренажер горизонтальный**  |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Процессор велотренажера должен регулировать уровень нагрузки в зависимости от пульса пользователя, чтобы постоянно поддерживать частоту пульса в целевой зоне; Удобство и комфорт при подъеме и спуске с велотренажера обеспечиваются за счет специально разработанного дизайна его конструкции. Показания дисплея: мануальный режим, обороты в минуту, скорость, время, калории, пройденная дистанция, сканирование и Body fat.  |
| Техническая характеристика | Тип – электрическая/автономнаяНазначение-профессиональное Максимальный вес пользователя- до 180 кгМаховое колесо – от 10 до 16 кгРегулировка сидения-естьКоличество программ пользователя – не менее 10 Показания дисплея: мануальный режим, обороты в минуту, скорость, время, калории, пройденная дистанция,сканирование и Body fat.Цвет - по согласованию с заказчиком |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |