**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/8-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение инклюзивного фитнес-центра в селе Кабанбай-батыр** |
| Номер лота | **03-ЦП/34** |
| Наименование товара  | **Комплект Видеонаблюдения**  |
| Единица измерения | комплект  |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Видеонаблюдение **—** процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля. Режим записи - вручную, по расписанию (обычное, непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, подделка, потеря видео), стопСинхронное воспроизведение – 4 каналаОперационная система – LinuxВидеовыходы – VGA, HDMI |
| Техническая характеристика | Комплектация включает в себя: Видеокамеры – 4 штВидеорегистратор – 1 штРасходные материалыУслуги по монтажу и запуску **Видеокамера:**Тип-купольная IP-ведеокамера ИК-подсветка до 30 мРазрешение - 2.0 МПМатрица - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Доступ – не менее 20 пользователейТемпературный режим t= -30°C 60°Цифровой WDRПользователь – администратор,оператор,пользовательСетевой интерфейс-1RJ45 10M/100M Ethernet**Видеорегистратор:**Основные характеристикиТип камер – IP или TVIМаксимальное качество записи – не менее 2 MpxlРазрешение экрана - 1920х1080/60, 1280х1024/60, 1280х720/60,1024х768/60Видеовыход – Одновременный HDMI/VGAПодключение к сети -1,RJ-45 (10M/100M Ethernet)Поддержка HDD - 1 SATA-интерфейс Емкость - до 6TБ каждый накопительТемпературный режим t= -10°C ~ +55°CПитание - DC 12V/1.5AВлажность – от 10 до 90%:Вес - 1 кг (без накопителя)Жесткий диск HDD не менее 1000 тб |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |