**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-41** |
| Наименование товара | **Шунгитовая комната** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Шунгитовая комната (от 9 до 30 кв.м) представляет собой закрытое пространство, полностью отделанное натуральной высокоуглеродистой горной породой – шунгитом разных фракций:   * Потолок комнаты должен быть покрытым шунгитом карбонатной фракции слоем не менее 3 мм. * 4 стены комнаты должны быть покрыты шунгитом карбонатной фракции 100\*50 мм * Пол должен быть выложен плиткой на шунгитовой основе размером 300\*300\*25 мм.   Дополнительный оздоровительный эффект в шунгитовой комнате должен достигаться за счет создания особого микроклимата, который характеризуется гипоаллергенной и гипобактериальной воздушной средой за счет антибактериальных свойств шунгита, а также специальным аудио-психотерапевтическим воздействием.  Благодаря особым свойствам минерала, шунгитовая комната должна обладать:   * антиоксидантными свойствами * защитой от вредных для здоровья воздействия электромагнитных и радиоактивного излучения   Шунгитовые комнаты не должны быть подвержены биологическому воздействию, устойчивы к высоким температурам, химической коррозии.  Использование Шунгитовой комнаты должно:   * улучшать сон * снимать мышечное и нервное напряжение * повышать эффективность реабилитации * положительно воздействовать на центральную нервную систему * активизировать работу иммунной системы * сокращать период реабилитации * оздоравливать весь организм     Дизайн шунгитовой комнаты утверждается заказчиком. |
| Техническая характеристика | * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 100\*50 мм – 1 500 000 кг (сертификат в наличии) * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 3-5 мм – 300 кг * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 20 мкн -500 кг * Плитка напольная на шунгитовой основе размер 300\*300\*25 мм * Облицовочный клей на цементной основе -200 кг * Цемент М 400 -100 кг * Песок речной – 100 кг * Гипсокартон – 5 листов, профиль и комплектующие * Кабель и комплектующие для электромонтажных работ * Теплый пол, электрический * Светодиодная лента не менее 10 м., лампа, блок питания 3А, кабель, фурнитура. * Вешалка * Шезлонг из ротанга, цвет черный - 2 шт. * Столик из ротанга, цвет черный - 2 шт. * Пуф – 1 шт. * Музыкальный центр * Светильники настенные, цвет черный, алюминий/стекло, не менее 7,9 Вт – не менее 9 шт. * Таймер |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |