**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-16** |
| Наименование товара | **Шведская стенка со скалодромом Karussell** |
| Единица измерения | Штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Спортивный комплекс должен представлять собой компактную сборно-разборную конструкцию из натурального дерева.  Состоять из трех элементов: шведская стенка, детский скалодром и гладиаторская сетка для лазания. К шведской стенке должен крепиться турник. Стойки должны быть изготовлены из массива сосны, перекладины (ступеньки) из березы. Должны быть специальные крепления для навесного оборудования для предотвращения истирания шнура. Шнуры должны быть прочными, толщиной не менее 10мм. Ручки должны быть изготовлены из неопренового материала.  В производстве должны быть использованы только экологичные материалы. |
| Техническая характеристика | **Комплектация:**   * Гимнастические кольца * Канат * Тарзанка * Турник * Гладиаторская сетка * Скалодром   Масса - 48 кг;  Высота - 243 см;  Ширина - 238 см;  Длина (глубина) - 70 см;  Конструкция – разборная;  Тип (конструкция) – настенный;  Материал - [дерево](http://shwedstenki.kz/shvedskie-stenki-derevyannye/);  Ручки – неопреновые, мягкие;  Шнуры – прочные, 10 мм;  Площадь - 1.666 м2;  Возрастная группа - [детская](http://shwedstenki.kz/shvedskie-stenki-dlya-detey/);  Максимально допустимая нагрузка - 120 кг;  Цвет – белый. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 36 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж спортивного или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 36 месяцев |