**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-48** |
| Наименование товара | **Стулья** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 195 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стулья должны иметь простой и лаконичный дизайн и отвечать требованиям современных стандартов качества; соответствовать установленным показателям долговечности, негорючести и нетоксичности.  Cтулья должны быть с фиксированным положением спинки и сидения на металлическом каркасе. Каркас должен обеспечивать умеренную амортизацию, устойчивость и надёжность конструкции; согнут из металлической трубы и иметь хромированное защитно-декоративное покрытие.  Стулья должны быть произведены из сертифицированных материалов. |
| Техническая характеристика | Сидение и спинка - мягкие обитые  Материал – искусственная кожа из 81% ПВХ, 16% полиэстера и 3% полиуретана; соответствовать требованиям сертификата устойчивости к истиранию 40 000 циклов Martindale; соответствовать европейским сертификатам качества: ISO 1421, ISO 4674, ISO 2686 (-2, -3)  Цвет – по согласованию с заказчиком  Подлокотники – металлические с мягкими накладками  Глубина сидения - 440 мм  Ширина сидения - 450 мм  Высота - 790 мм  Рама - металлическая, хромированная  Максимальная нагрузка – 100 кг  Каркас - металлический  Вес – не более 8 кг  При изготовлении опорных колец должен использоваться полиэтилен высокого и низкого давления;  каркас — труба диаметр 25 мм;  фанеры спинки - шпон лущеный сорт II, III, IV ГОСТ 99 и клей «Resin»;  толщина фанеры спинки – 9 мм;  сидение - ДСП толщина 18 мм;  подушки (склейка поролона с сидение) использоваться клей BONICOL или SOLUPREN;  закрепление обивочного материала с тыльной стороны сидения должны производиться скобами крепежными; на спинку должен натягиваться чехол.  Мебель предоставляется в разобранном виде в необходимом для транспортировки, сборка и монтаж не предусмотрены. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж и/или изготовления мебели не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |