Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-25** |
| Наименование товара | **Горка для ходьбы детская** |
| Единица измерения | Штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Горка должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой: для тренировки силы ног, координации движений, равновесия, обучения ходьбе детей с двигательными нарушениями.  **Комплектация:**   * лестница с двумя ступенями, * лестница с тремя ступенями другая * пологий пандуса-спуска   Максимальная высота подъема – не более 36 см. Пандус должен быть съемным.  Поверхности ступеней и спуска должны быть покрыты шершавым ковром для повышения сцепления с подошвами. Все спуски должны быть снабжены яркими перилами-ограждениями, высота которых регулируется под рост и индивидуальные особенности ребенка. |
| Техническая характеристика | * Ширина: не более 1,96 м * Длина: не более 2,04 м * Высота без поручней: не более 0,36 м * Высота поручней: не менее 0,85 м * Масса: не более 80 кг * Безопасная нагрузка: 100 кг   **Материалы:**  Основа из стальных профильных и круглых труб.  Сталь с порошковым окрашиванием.  Платформы из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе.  Поверхности горки должны иметь противоскользящее ковровое покрытие. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |