**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **05/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **05/ЦП-23** |
| Наименование товара | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит гончарное оборудование, расходные материалы и другие инструменты для работы с глиной |
| Техническая характеристика | 1. Муфельная печь - Рубедо 60 - 1 шт   Объём: 60л  Рабочая температура нагрева: 1350°С  Мощность: 4,8 кВт  Муфель: ШВПХ 550  Контроллер: Термодат 14Е1  Вес: 110 кг  Габариты камеры печи: Ø40х46 см  Габариты (без подставки): 87×77х89,1 см  Питание: 1ф, 220В   1. Гончарный круг iMold Basic – 2 шт   Диаметр диска 210 / 260 мм  Скорость вращения: 0-250 об/мин (плавная регулировка)  Направление вращения: против часовой  Магнитная фиксация съемных дисков  Мощность гончарного круга 300 Вт  Шумность 52 дБА  Максимальный вес изделия 20 кг  Габариты 0,58 х 0,31 х 0,59 м  Питание 220В, 50Гц (обычная розетка)   1. Гончарный круг iMold Professional v3 – 3 шт   Диаметр диска: 260 / 310 мм;  Скорость вращения: 0-250 об/мин (плавная регулировка);  Магнитная фиксация диска;  Переключаемое направление вращения;  Двигатель 500 Вт на постоянных магнитах (пиковая мощность 750Вт)   1. Турнетка 220х60 – 5 ш   Диаметр турнетки 220 мм  Высота турнетки 160 мм  Выдерживает вес изделия до 100 кг  Общий вес - 4,5 кг   1. Глина 12,5 кг – 2 шт   Температурная группа: Низкотемпературная  Усадка: 5-6%  Водопоглощение: 23,3%  Рекомендуемая температура обжига: 1070 – 1080°С  Шамот: Без содержания шамота  Цвет: Белая глина  Упаковка: Полиэтилен  Производитель: Cinikope (Турция)   1. Набор инструмента гончара – 5 шт   В набор входит:  губка  цикля деревянная  цикля металлическая  струна  стек деревянный  петля широкая  шило  петля узкая   1. Фартук гончара – 6 шт 2. Раскаточный станок iMold – 1 шт   Размер стола (ДхШ): 710х510 мм  Размер зоны раскатки (ДхШ): 530х450 мм  Максимальная высота пласта: 80 мм  Диаметр вала: 90 мм  Материал вала: Нержавеющая сталь  Передача: Зубчатая рейка  Габариты (без штурвала): 760х550х320 мм  Вес: 44 кг (без штурвала), 46 кг (со штурвалом) |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 ноября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. г.Алматы 2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |