**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **06/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **06/ЦП-14** |
| Наименование товара | **Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А. Рау)** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 16 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект должен состоять из 7 логопедических зондов для постановки звуков: Зонд Рамка большая (для постановки звука Л)Зонд Расческа (для постановки звука Ш)Зонд Г-образный (для выработки воздушной струи по средней линии языка)Зонд Рамка маленькая (постановки шипящих)Зонд Клювик длинный (для постановки свистящих)Зонд Клювик короткий (для постановки свистящих)Зонд Шариковый (для постановки звука Р) |
| Техническая характеристика | Зонды должны быть изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки 1,6-Х-12Х18Н10Т, диаметром 1,60±0,05 мм.Длина рукоятки каждого инструмента 130±5мм.Зонд №7 из комплекта двухсторонний: 1 сторона с нержавеющим шаром диаметром 8±0,01 мм, имеющим ось вращения перпендикулярную оси рукоятки инструмента при механическом воздействии на мышцы языка; 2 сторона с массажером пружинным Су Джок, изготовленным из нержавеющей стальной проволоки марки 12Х18Н10Т диаметром 1,00±0,01 мм. Зонды должны выдерживать частую дезинфекцию или стерилизацию. Поверхности должны быть отполированы и не иметь острых кромок.Шарик должен быть изготовлен из огнеупорного пластика. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 октября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г. Алматы
2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки  |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика). |