**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **08/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **08/ЦП-01** |
| Наименование товара | **Набор оборудования и инструментов** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС | 6 044 559 |
| Общая сумма, с учетом НДС | 48 356 472 |
| Техническое описание | В комплект входит набор оборудования и инструментов для столярной мастерской. |
| Техническая характеристика | 1) Вертикально - сверлильный станок LUNA L&N LD20FV 1 шт.  Станок должен быть с прочным поворачивающимся столом изготовленным из высококачественной стали. Рабочий стол должен иметь Т-образный паз. Установлен на прочный кронштейн, вращающийся на 45 градусов вокруг стойки станка. Подъем и опускание рабочего стола должен осуществляться рычагом. Сверлильная головка станков должна иметь возможность поворота и перемещаться в вертикальном направлении.   * Размеры раб. поверхности стола – 350х250 мм; * Диапазон скоростей шпинделя – 290–1900 об/мин; * Диаметр сверления стали – 20 мм; * Движение шпинделя – 85 мм;   Поставляется с быстрозажимным патроном, защитным кожухом патрона и защитным выключателем с отключением при нулевом напряжении.  2) Лентопильный станок LUNA BBS 350 230V L&N– 1 шт.  Лентопильный станок сварной стальной конструкции с двумя скоростями. Подходит для дерева и пластиковых материалов . Стол металлический, наклоняемый и оснащенный направляющими пазами для угловой линейки. Станок имеет основание.   * Диаметр колеса – 350 мм; * Длина полотна пилы – 2630 мм * Ширина полотна пилы – 6-19 мм; * Мак. высота среза – 235 мм; * Скорость резки – 440/900 м/мин;   3) Шкаф для инструментов TiLA с инструментами - 1 комплект.  Шкаф для инструментов должен быть изготовлен из высококачественной ДСП с кромкой из березы, покрытой лаком. Двери оборудованны замком Abloy.  Шкаф должен иметь основание из березы с регулируемыми металлическими ножками. Должны быть установлены на месте держатели инструментов и отмечены места для инструментов.  Размеры – 2070х1050х520 мм.  Должен быть включен полный комплект ручных инструментов, в том числе лобзики, рубанки, молотки, плоскогубцы, пилы, ножи, инструменты для резьбы по дереву, отвертки, сверла, антистеплеры, напильники, рулетки, линейки и т.д. Полный перечень согласовывается с Заказчиком.  4) Настенный защитный шкаф TiLA для защиты органов слуха и зрения – 1 шт.  Защитный шкаф должен состоять из перфорированной рамы и боковины, покрытым порошковым нанесением серого цвета RAL 7037. Оборудован крючками для средств защиты органов слуха и зрения, оснащен цилиндровым замком. Защитные очки – 6 штук. Наушники защитные - 6 штук.   * Размеры – 580х470х210 мм.   5) Верстак (стол) столярный TiLA – 1 шт.  2-сторонний верстак должен иметь столешницу из качественной березы, обработанной лаком.  Столешница должна быть плоской и иметь отверстие для патрона и отверстие для зажима на армированной металлической поверхности. В комплект входит 1 пара стульев.  Прочные тиски должны иметь большой винт, стопорную гайку, ручку из чугуна и лебедку.  Подставка должна иметь отверстие для крепления к полу.   * Длина 1440мм; * Высота – 720-830мм; * Глубина – 600мм; * Материал - дерево и металл.   6) Шлифовальный стол TiLA – 1 шт.  Шлифовальный стол должен иметь основание из окрашенной стали и изготовлен из перфорированной березы. Под столом должен располагаться желоб и патрубок 100 мм для сбора пыли.   * Длина – 1000мм * Ширина – 500мм * Высота – 750мм   Шлифовальный станок Makita 200W с треугольным основанием BO4565K – 1 шт.  Абразивный диск VELCRO K80 - 10 шт.  Абразивный диск VELCRO K120 - 10 шт.  Абразивный диск VELCRO K120 - 10 шт.  7) Переносной пылеуловитель Bernardo DC 450 CF/230 V – 1 шт.  Переносной пылеуловитель состоит из стандартного патронного фильтра FP2 для эффективной фильтрации воздуха. Картридж фильтра тонкой очистки входит в комплект.   * Мощность всасывания- 2800м³/час; * Площадь фильтра – 4,0 м2; * Децибелы – 87,1 дБ; * Мощность двигателя 100% – 1,5 кВт; * Мощность двигателя 40% - 2,1 кВт; * Вес – 49 кг; * Размеры – 860х670х2210 мм.   Мешок для мусора – 540х1400 мм – 1 шт.  Шланг - диаметр 100 мм, длина 5 м – 1 шт. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 21 ноября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. г.Алматы 2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |