**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **08/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **08/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС | 5 000 000 |
| Общая сумма, с учетом НДС | 40 000 000 |
| Техническое описание | В комплект входят гончарные круги, печь для обжига, турнетки и раскатчик для глиняных пластов. |
| Техническая характеристика | 1. Гончарный круг **SHIMPO WHISPER-T –** 3 шт.   Двигатель – 300 вт переменного тока, 230 В, 50ГЦ однофазный.  Система привода: бесщеточный двигатель с прямым приводом и электрической регулировкой скорости. Скорость: 0~250 об/мин.  Управление скоростью: дистанционная педаль. Направление: по часовой стрелке/против часовой стрелки.  Размеры – Ш750хД572хВ275 мм   1. Гончарный круг SHIMPO **RK-55** – 2 шт.   Двигатель – 300 вт переменного тока, 230 В, 50ГЦ однофазный;  Скорость: 0~250 об/мин.  Управление скоростью: дистанционная педаль. Направление: по часовой стрелке/против часовой стрелки.  Размеры – Ш560хД720хВ545 мм   1. Турнетка металлическая **SHIMPO** **BW-25 (H, М)** – 5 шт.   Используется для декорирования, лепки и ручной работы.  Размеры - Φ250 мм   1. Раскатчик для глиняных пластов **NSRC –** 1 шт.   Размеры: Ш900×Д800×В1160 мм  Размеры стола: Ш700×Д400×В3～30мм в толщину   1. **Электрическая печь DUB-07** (0.09М) для окислительного обжига – 1 шт.   Внешний размер: Ш890×Д810×В955мм  Внутренний размер: φ445×H570мм 0.09м3  Толщина стенки: 140 мм  Вес: 140 кг.  Электрическая мощность: 6,7 кВт.  Электропитание: однофазное 220 В・31 А.  Температура обжига: 1300 ℃.  Термопары: Термопара тип R, 8 шт.  Полка: φ395 мм 3 шт., полукруглая - 1 шт.  Стойка тип L: 30, 60, 90, 150 мм, по 3 шт.   1. Допольнительные аксессуары к Электропечи DUB-07 – 1 компл. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт)  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 21 ноября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. г.Алматы 2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |