**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **07/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **07/ЦП-02** |
| Наименование товара  | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС | 5 000 000 |
| Общая сумма, с учетом НДС | 40 000 000 |
| Техническое описание | В комплект входят гончарные круги, печь для обжига, турнетки и раскатчик для глиняных пластов. |
| Техническая характеристика | 1. Гончарный круг **SHIMPO WHISPER-T –** 3 шт.

Двигатель – 300 вт переменного тока, 230 В, 50ГЦ однофазный. Система привода: бесщеточный двигатель с прямым приводом и электрической регулировкой скорости. Скорость: 0~250 об/мин. Управление скоростью: дистанционная педаль. Направление: по часовой стрелке/против часовой стрелки. Размеры – Ш750хД572хВ275 мм1. Гончарный круг SHIMPO **RK-55** – 2 шт.

Двигатель – 300 вт переменного тока, 230 В, 50ГЦ однофазный; Скорость: 0~250 об/мин. Управление скоростью: дистанционная педаль. Направление: по часовой стрелке/против часовой стрелки.Размеры – Ш560хД720хВ545 мм1. Турнетка металлическая **SHIMPO** **BW-25 (H, М)** – 5 шт.

Используется для декорирования, лепки и ручной работы.Размеры - Φ250 мм1. Раскатчик для глиняных пластов **NSRC –** 1 шт.

Размеры: Ш900×Д800×В1160 ммРазмеры стола: Ш700×Д400×В3～30мм в толщину1. **Электрическая печь DUB-07** (0.09М) для окислительного обжига – 1 шт.

Внешний размер: Ш890×Д810×В955ммВнутренний размер: φ445×H570мм 0.09м3Толщина стенки: 140 мм Вес: 140 кг.Электрическая мощность: 6,7 кВт.Электропитание: однофазное 220 В・31 А.Температура обжига: 1300 ℃.Термопары: Термопара тип R, 8 шт.Полка: φ395 мм 3 шт., полукруглая - 1 шт.Стойка тип L: 30, 60, 90, 150 мм, по 3 шт.1. Допольнительные аксессуары к Электропечи DUB-07 – 1 компл.
 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) Гарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 21 ноября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г.Алматы
2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |